

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

21.02.2025 ЕХПП

В связи с необходимостью замены загрузочного конвейера склада № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|  | Заказчик | Еманжелинский хлебоприёмный пункт |
|  | Площадка для использования | Еманжелинский хлебоприёмный пункт, пос. Зауральский ул. Элеваторная 23, склад №5. |
|  | Основные требования для производства работ | Произвести демонтаж конвейера цепного с погружными скребками У9 – УКЦ 320 длиной 60 метров с верхней галереи склада № 5.  Установить направляющие ленточного конвейера ЛТ – 500 на верхней галерее склада № 5.  Произвести монтаж конвейера ленточного ЛТ – 500 с разгрузочной тележкой, длиной 60 метров. |
|  | Источники инженерного  обеспечения объекта | Технические условия на подключение инженерных  коммуникаций:  - Электроснабжение (предоставляется заказчиком). |
|  | Требование к объемно-планировочными конст -руктивным решениям | Техническое перевооружение выполняется на существующем  сооружении «Склад № 5». |
|  | Срок подачи коммерческих предложений | Срок подачи коммерческих предложений до 27.02.2025 |
|  | Сроки выполнения | Срок производства работ – 15 дней. |
|  | Гарантии | 1 год |
|  | Потенциальные подрядчики |  |

Представитель Заказчика:

Тряскин А.В.

Директор ЕХПП

Тел. 8 912 790 - 47 - 97